**ΤΜΗΜΑ 1 - Ηλεκτρικό επιβατηγό όχημα πέντε (5) θέσεων**

**ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ**

| **Α/Α** | **ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ** | **ΑΠΑΙΤΗΣΗ** | **ΑΠΑΝΤΗΣΗ** | **ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ**  **ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **Ηλεκτρικό επιβατηγό όχημα πέντε (5) θέσεων** | | | |
|  | Πέντε (5) θέσεις | **ΝΑΙ** |  |  |
|  | **ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ-ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ** |  |  |  |
|  | Ηλεκτροκινητήρας | **ΝΑΙ** |  |  |
|  | Μέγιστη ροπή (395 Nm) περίπου | **ΝΑΙ** |  |  |
|  | Ισχύς (100 kW) περίπου | **ΝΑΙ** |  |  |
|  | **ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ** |  |  |  |
|  | Αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων | **ΝΑΙ** |  |  |
|  | **ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ** |  |  |  |
|  | Ηλεκτρική κατανάλωση (WLTP) κατά μέγιστο 15,0kWh/ 100Km | **ΝΑΙ** |  |  |
|  | Μηδενικές εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα CO2 (μικτού κύκλου) g/Km | **ΝΑΙ** |  |  |
|  | **ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΛΥΧΝΙΕΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΑ** |  |  |  |
|  | Στροφές Κινητήρα | **ΝΑΙ** |  |  |
|  | Ταχύτητα Οχήματος χλμ/ώρα | **ΝΑΙ** |  |  |
|  | Ενδείξεις ηλεκτροκινητήρα (κατανάλωση ενέργειας, χιλιόμετρα μέχρι την επόμενη φόρτιση, ένδειξη φόρτισης μπαταρίας, ενδείξεις λειτουργίας μπαταρίας) | **ΝΑΙ** |  |  |
|  | Ελλιπής φόρτιση συσσωρευτή | **ΝΑΙ** |  |  |
|  | Χαμηλή στάθμη υγρών φρένων/ βλάβη συστήματος πέδησης | **ΝΑΙ** |  |  |
|  | Διανυθέντα Χιλιόμετρα | **ΝΑΙ** |  |  |
|  | Λειτουργία δεικτών κατεύθυνσης και φώτων πορείας |  |  |  |
|  | **ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ** |  |  |  |
|  | Εγγύηση Καλής Λειτουργίας τουλάχιστον ένα (1) έτος | **ΝΑΙ** |  |  |
|  | Εγγύηση αντισκωριακής προστασίας τουλάχιστον τρία (3) έτη | **ΝΑΙ** |  |  |
|  | Διαθεσιμότητα ανταλλακτικών κατ’ ελάχιστον για δέκα (10) έτη | **ΝΑΙ** |  |  |